Кубок городского округа город Рыбинск
по радиосвязи на ультракоротких волнах (УКВ)

Соревнования проводятся  21-22 ноября  2026 г. в местах расположения радиостанций, согласно требованиям нормативных актов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и Правилам соревнований по радиоспорту.
Соревнования состоят из 16-ти 15- минутных туров: 22.00-22.14; 22.15-22.29 и т.д.
1- 8 туры с 20.00 до 22.00 МСК 21 ноября  на диапазоне 70 см. 
9- 16 туры c 8.00 до 10.00 МСК 22 ноября  на диапазоне 2 м.

                         УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
     Диапазон используемых частот при работе на диапазоне 2 м - 145,200 - 145,575 мГц, шаг сетки 25 кГц.
    Диапазон используемых частот при работе на диапазоне 70 см – 433,000 – 433,500 мГц, шаг сетки 25 кГц. 
Вид модуляции FM. Связи через ретрансляторы проводить запрещается.
Повторные связи разрешаются в разных турах.
       Нумерация связей раздельная по диапазонам. Участники соревнований передают контрольный номер, состоящий из RS, трехзначного порядкового номера связи и QTH локатора. Пример: 59001 KO98КВ.
       Вызов : «Всем тест».
Участникам из других областей засчитываются только связи с радиолюбителями Рыбинска  и Рыбинского района.

                                                  ОТЧЕТЫ
          Каждый участник, независимо от количества проведенных радиосвязей,   составляет отчет за соревнования.
       Формат электронного отчета – EDI.RU.                                     
Отчет обязательно должен содержать:      
 - позывной, WW-локатор, группа соревнований - латинский алфавит,                                                - фамилия, И.О., дата рождения, QTH (город, село), спортивный разряд.
     Все отчеты должны быть высланы в электронном виде на e-mail судейской коллегии - rk3mwi@mail.ru.  
    Отчет высылается в адрес судейской коллегии не позднее, чем через 10 суток после окончания тура (до 2 декабря). 

Зачетные подгруппы:
                         SOSB-144 - Один оператор один диапазон 144 МГц.
                                     SOSB-432 - Один оператор один диапазон 432 МГц. 
                                                                             SOMB - Один оператор много диапазонов.                             
Участник может работать в соревнованиях на нескольких диапазонах, а заявляться  
       на одном. При этом в отчете другой диапазон должен быть отмечен - "Для контроля".
[bookmark: _GoBack] За каждую связь на диапазоне 2м начисляется – 2 очка, на диапазоне 70 см – 4 очка,
- за каждого нового корреспондента – 20 очков, 
- за каждый новый большой квадрат QTH локатора - 20 очков.        

